Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде пилотсыз авиациялық жүйелерді пайдалану қағидаларына 24-қосымша

Нысан

**Ең жоғары ұшу салмағы 1,5 кг 25 кг-нан кем сериялық емес сонымен қатар дербес құрастырылған пилотсыз әуе кемесі бар пилотсыз авиациялық жүйенің техникалық сәйкестігі туралы декларация**

Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның қызметкері толтырады

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Декларацияға берілген есептік нөмір№ | КЕЛІСІЛДІУәкілетті ұйымның лауазымды тұлғасының аты-жөні |  |
|  | Қолы | Күні: |
| Жеке тұлға үшін: | М.Ө. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Өтініш берушінің аты-жөні
 |  |
| 1. Жеке куәліктің немесе паспорттың нөмірі
 |  |
| 1. ЖСН
 |  |
| 1. Байланыс телефон нөмірі
 |  |
| 1. Электрондық пошта мекенжайы
 |  |

Заңды тұлға үшін:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заңды тұлғаның атауы
 |  |
| 1. Мекенжайы
 |  |
| 1. БСН
 |  |
| 1. Байланыс телефон нөмірі
 |  |
| 1. Электрондық пошта мекенжайы
 |  |

|  |
| --- |
| ПАЖ техникалық сипаттамалары |
| Сауда белгісі | ……………………… | Моделі | …………………………… |
| Сериялық нөмір | ………………………… | Максималды көлденең жылдамдық | …………………… м/с |
| ЕЖҰМ | ……………….. кг |
| Ұшуға жарамдылық нормаларына 1-қосымшаның конструкция типі бойынша жіктеуіштің талаптарына сәйкестігі | 1,5 кг-нан және 25 кг-нан аз ЕЖҰМð А2 (ұшақ)ð Н2 (тікұшақ)ð М2 (көп роторлы)ð Х2 (гибридті) | Қозғалтқыш түріСаны | ð Электрлікð Ішкіжану қозғалтқышы…………………….бірлік |
| Батарея сыйымдылығы | ………………..мАч | 1. ПАЖқару органының түрі.2. Басқару пультінің жұмыс жиілігі.3. Егер бар болса, қолданылатын шифрлау жүйесін сипаттаңыз. | 1……………………………………………………………………………….2. …………...ГГц3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ПӘК өлшемдері, тірек винт қалақтардың аралығын қоса алғанда (тікұшақ тип ПАЖ үшін) және қанаттың кеңдігі (ұшақ тип арналған), Ені, Биіктігі, Ұзындығы | Ені: …………..ммБиіктігі: ……………ммҰзындығы: ……………мм | Дайындау материалы және ауа бұрандаларының саны. | …………………………………………………………бірлік |
| Міндетті жүйелерге қойылатын талаптар |
| Командалық-бақылау байланысы жоғалған жағдайда авариялық қону немесе ұшуды тоқтату мүмкіндігі | ð йәð жоқ | Батареяны үнемі бақылау.Отын деңгейін тұрақты бақылау. | ð йә ð жоқð йә ð жоқ |
| Бақылау және басқару арнасы толық істен шыққан жағдайда дыбыстық және көрнекі сигналдардың болуы | ð йәð жоқ | Бақылау және ПАЖқару арнасын электромагниттік кедергілерден қорғаудың болуы (егер бар болса, қолданылатын шифрлау жүйесін сипаттаңыз) | ð йә ð жоқ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Қосымша жүйелік сипаттамалар |
| Пилотсыз әуе кемесінде жарық техникалық жабдықтың болуы | ð йәð жоқ |

|  |
| --- |
| Пилотсыз әуе кемесінде орнатылуы мүмкін пайдалы жүктеме |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Осы декларацияны ұсыну арқылы мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Өтініш берушінің аты жөні)

 UAS ID 2023-01 атқарушы директива 1-қосымшаның талаптарына ЕЖҰМ 1,5 кг және 25 кгнан кем ПӘК-пен ПАЖ техникалық сәйкестігін растаймын.

 Көрсетілген ПАЖ жарамды күйде ұстауға және өндіруші көздеген ПАЖ

жарамды күйде ұстау жөніндегі барлық талаптарды орындауға міндеттенемін. Әскери мақсаттағы өнімдерді, қосарланған мақсаттағы тауарлар мен

технологияларды, пиротехникалық құралдарды, уытты және уыттылығы жоғары

заттарды пайдалы жүктеме ретінде пайдаланбауға міндеттенемін..

(заңды тұлға үшін):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басшының қолы, аты-жөні

Мөр орны (бар болса)

20\_\_ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(жеке тұлға үшін):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

қолы, аты-жөні

20\_\_ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_