Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде пилотсыз авиациялық жүйелерді пайдалану қағидаларына 23-қосымша

Нысан

**Ең жоғары ұшу салмағы 1,5 кг-нан 25-кг-нан кем сериялық өндірісіндегі пилотсыз әуе кемесі бар пилотсыз авиациялық жүйенің техникалық сәйкестігі туралы декларация**

Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның қызметкері толтырады

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Декларацияға берілген есептік нөмір  № | КЕЛІСІЛДІ  Уәкілетті ұйым лауазымды тұлғасының аты-жөні |  |
|  | Қолы | Күні: |
| Жеке тұлға үшін: | М.Ө. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Өтініш берушінің аты-жөні |  |
| 1. Жеке куәліктің немесе паспорттың нөмірі |  |
| 1. ЖСН |  |
| 1. Байланыс телефон нөмірі |  |
| 1. Электрондық пошта мекенжайы |  |

Заңды тұлға үшін:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заңды тұлғаның атауы |  |
| 1. Мекенжайы |  |
| 1. БСН |  |
| 1. Байланыс телефон нөмірі |  |
| 1. Электрондық пошта мекенжайы |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАЖ техникалық сипаттамалары | | | |
| Сауда белгісі | …………………………….. | Моделі | …………………………………. |
| Сериялық нөмір | ………………………… | Максималды көлденең жылдамдық | …………………………………. м/с |
| ЕЖҰМ | ……………….. кг |
| Ұшуға жарамдылық нормаларына 1-қосымшаның конструкция типі бойынша жіктеуіштің талаптарына сәйкестігі | 1,5 кг-нан және 25 кг-нан аз ЕЖҰМ  ð А3 (ұшақ)  ð Н3 (тікұшақ)  ð М3 (көп роторлы)  ð Х3 (гибридті) | Қозғалтқыш түрі  Саны | ð Электрлік  ð Ішкіжану қозғалтқышы  …………………….бірлік |
| Батарея сыйымдылығы | ………………..мАч | ПАЖқару пультінің жұмыс жиілігі | …………...ГГц |
| ПӘК өлшемдері, тірек винт қалақтардың аралығын қоса алғанда (тікұшақ тип ПАЖ үшін) және қанаттың кеңдігі (ұшақ тип арналған), Ені, Биіктігі, Ұзындығы | Е: …………..мм  Б: ……………мм  Ұ: ……………мм | Әуелік винттерді дайындау материалы және саны | …………………………  …………………… бірлік. |
| Міндетті жүйелерге қойылатын талаптар | | | |
| Командалық-бақылау байланысы жоғалған жағдайда авариялық қону немесе ұшуды тоқтату мүмкіндігі | ð йә  ð жоқ | Батареяны/ отын деңгейін үнемі бақылау | ð йә  ð жоқ |
| Бақылау және басқару арнасы толық істен шыққан жағдайда дыбыстық және көрнекі сигналдардың болуы | ð йә  ð жоқ | Бақылау және басқару арнасын электромагниттік кедергілерден қорғаудың болуы | ð йә  ð жоқ |
| Қосымша жүйелік сипаттамалар | | | |
| Пилотсыз әуе кемесінде жарық техникалық жабдықтың болуы | ð йә  ð жоқ | | |

|  |
| --- |
| Пилотсыз әуе кемесінде орнатылуы мүмкін пайдалы жүктеме |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Осы декларацияны ұсыну арқылы мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Өтініш берушінің аты-жөні)

UAS ID 2023-01 атқарушы директива 1-қосымшаның талаптарына ЕЖҰМ 1,5 кг және 25 кг-нан кем ПАЖ техникалық сәйкестігін растаймын

Көрсетілген ПАЖ жарамды күйде ұстауға және өндіруші көздеген ПАЖ жарамды күйде ұстау жөніндегі барлық талаптарды орындауға міндеттенемін.

ПАЖ өндірушісі қарастырмаған бағдарламалық жасақтаманы өзгертпеуге міндеттенемін.

Өндіруші (өндіруші) көздегеннен басқа пайдалы жүктеме түрлерін пайдаланбауға міндеттенемін.

(заңды тұлға үшін):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басшының қолы, аты-жөні

Мөр орны (бар болса)

20\_\_ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(жеке тұлға үшін):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

қолы, аты-жөні

20\_\_ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_